{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Enigma","Extra","Help"],"not_rendered":{"charts":0,"images":6,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Enigma","index":0,"n_rows":36,"n_cols":29,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Excel Enigma"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29]
[]
["Antallet af bogstaver",null,null,null,null,26]
[]
["Rotor",null,null,null,null,"L","M","N"]
["Hak (notch)",null,null,null,null,"q","v","e"]
["Ring indstillinger",null,null,null,null,"a","a","a",null,null,null,null,null,"De blå celler er inputceller!"]
["Rotor indstillinger (start)",null,null,null,null,"s","f","d"]
["Rotor indstillinger (nu)",null,null,null,null,"s","f","d"]
[]
["Klartekst"]
["w","e","t","t","e","r","v","o","r","h","e","r","s","a","g","e"]
["Kryptotekst"]
[]
[]
[]
["Plugboard S"]
["a","b","c","d","e","f","g","h","i","j","k","l","m","n","o","p","q","r","s","t","u","v","w","x","y","z"]
["r","b","c","q","s","m","g","h","i","j","t","p","f","n","o","l","d","a","e","k","u","v","w","x","z","y"]
[]
["Højre rotor R1"]
["a","b","c","d","e","f","g","h","i","j","k","l","m","n","o","p","q","r","s","t","u","v","w","x","y","z"]
["a","j","d","k","s","i","r","u","x","b","l","h","w","t","m","c","q","g","z","n","p","y","f","v","o","e"]
[]
["Midterste rotor R2"]
["a","b","c","d","e","f","g","h","i","j","k","l","m","n","o","p","q","r","s","t","u","v","w","x","y","z"]
["b","d","f","h","j","l","c","p","r","t","x","v","z","n","y","e","i","w","g","a","k","m","u","s","q","o"]
[]
["Venstre rotor R3"]
["a","b","c","d","e","f","g","h","i","j","k","l","m","n","o","p","q","r","s","t","u","v","w","x","y","z"]
["e","k","m","f","l","g","d","q","v","z","n","t","o","w","y","h","x","u","s","p","a","i","b","r","c","j"]
[]
["Reflektor R"]
["a","b","c","d","e","f","g","h","i","j","k","l","m","n","o","p","q","r","s","t","u","v","w","x","y","z"]
["y","r","u","h","q","s","l","d","p","x","n","g","o","k","m","i","e","b","f","z","c","w","v","j","a","t"]

{"sheet":"Extra","index":1,"n_rows":59,"n_cols":26,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Rotorer og reflektorer etc."]
[]
[]
["Plugboard S"]
["a","b","c","d","e","f","g","h","i","j","k","l","m","n","o","p","q","r","s","t","u","v","w","x","y","z"]
["r","b","c","q","s","m","g","h","i","j","t","p","f","n","o","l","d","a","e","k","u","v","w","x","z","y"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Rotor I (Enigma I, 1930)"]
["a","b","c","d","e","f","g","h","i","j","k","l","m","n","o","p","q","r","s","t","u","v","w","x","y","z"]
["e","k","m","f","l","g","d","q","v","z","n","t","o","w","y","h","x","u","s","p","a","i","b","r","c","j"]
["Hak (notch):  q"]
[]
["Rotor II (Enigma I, 1930)"]
["a","b","c","d","e","f","g","h","i","j","k","l","m","n","o","p","q","r","s","t","u","v","w","x","y","z"]
["a","j","d","k","s","i","r","u","x","b","l","h","w","t","m","c","q","g","z","n","p","y","f","v","o","e"]
["Hak (notch):  e"]
[]
["Rotor III (Enigma I, 1930)"]
["a","b","c","d","e","f","g","h","i","j","k","l","m","n","o","p","q","r","s","t","u","v","w","x","y","z"]
["b","d","f","h","j","l","c","p","r","t","x","v","z","n","y","e","i","w","g","a","k","m","u","s","q","o"]
["Hak (notch):  v"]
[]
["Rotor IV (M3 Wehrmacht/luftwaffe, dec 1938)"]
["a","b","c","d","e","f","g","h","i","j","k","l","m","n","o","p","q","r","s","t","u","v","w","x","y","z"]
["e","s","o","v","p","z","j","a","y","q","u","i","r","h","x","l","n","f","t","g","k","d","c","m","w","b"]
["Hak (notch):  j"]
[]
["Rotor V (M3 Wehrmacht/Luftwaffe, dec 1938)"]
["a","b","c","d","e","f","g","h","i","j","k","l","m","n","o","p","q","r","s","t","u","v","w","x","y","z"]
["v","z","b","r","g","i","t","y","u","p","s","d","n","h","l","x","a","w","m","j","q","o","f","e","c","k"]
["Hak (Notch):  z"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Reflektor A (bred)"]
["a","b","c","d","e","f","g","h","i","j","k","l","m","n","o","p","q","r","s","t","u","v","w","x","y","z"]
["e","j","m","z","a","l","y","x","v","b","w","f","c","r","q","u","o","n","t","s","p","i","k","h","g","d"]
[]
["Reflektor B (bred)"]
["a","b","c","d","e","f","g","h","i","j","k","l","m","n","o","p","q","r","s","t","u","v","w","x","y","z"]
["y","r","u","h","q","s","l","d","p","x","n","g","o","k","m","i","e","b","f","z","c","w","v","j","a","t"]
[]
["Reflektor C (bred)"]
["a","b","c","d","e","f","g","h","i","j","k","l","m","n","o","p","q","r","s","t","u","v","w","x","y","z"]
["f","v","p","j","i","a","o","y","e","d","r","z","x","w","g","c","t","k","u","q","s","b","n","m","h","l"]
[]
["Reflektor B (tynd, 1940)"]
["a","b","c","d","e","f","g","h","i","j","k","l","m","n","o","p","q","r","s","t","u","v","w","x","y","z"]
["e","n","k","q","a","u","y","w","j","i","c","o","p","b","l","m","d","x","z","v","f","t","h","r","g","s"]
[]
["Reflektor C (tynd, 1940)"]
["a","b","c","d","e","f","g","h","i","j","k","l","m","n","o","p","q","r","s","t","u","v","w","x","y","z"]
["r","d","o","b","j","n","t","k","v","e","h","m","l","f","c","w","z","a","x","g","y","i","p","s","u","q"]

{"sheet":"Help","index":2,"n_rows":43,"n_cols":1,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Introduktion til Excel Enigma"]
[]
["Den tyske ingeniør Arthur Scherbius designede en elektro-mekanisk kodemaskine, som skulle vise sig at blive den mest "]
["berømte kodemaskine i historien. Dens navn er Enigma, og det tyske militær tog maskinen til sig i 1926. Den blev knækket af polakkerne "]
["i 1930'erne og senere, da den 2. verdenskrig begyndte og sikkerheden i Enigma var blevet styrket, tog englænderne over i Bletchley Park "]
["og løste Enigma i mange tilfælde. Det antages, at kodebrydernes bidrag forkortede krigen med omkring to år!"]
[]
["Denne Microsoft Excel VBA fil simulerer virkningen af en rigtig Enigma maskine med tre hjul, hvor hjulene har netop ét hak (notch)."]
[]
[]
["Indstillinger"]
["Bemærk først, at de blå celler er inputceller! Start med at angive antallet af bogstaver i den blå celle øverst til venstre. Hvis tallet 8 vælges,"]
["vil alfabetet bestå af de otte bogstaver a, b, c, d, e, f, g og h. Hvis tallet 26 vælges, vil man få hele det engelske alfabet fra a til z. "]
["Indsæt dernæst permutationerne hørende til plugboardet, de tre rotorer og reflektoren i Enigma i linjerne 20, 24 28, 32 og 36."]
["Permutationerne for de tre rotorer R1 (venstre), R2 (midterste) og R3 (højre) i linje 24, 28 og 32 er antaget at være med default indstillinger, "]
["hvormed menes, at ring og rotor indstillinger alle er a'er. Permutationerne for rotorerne med bestemte ring og rotor indstillinger "]
["betegnes med L  (venstre), M (midterste) og N (højre). Ring og rotor indstillingerne for disse rotorer kan foretages i linje 8 og 9. "]
["Hver af disse rotorer har endvidere et hak (notch), og de kan indsættes i linje 7. Du kan vælge dine helt egne permutationer,"]
["hvis du måtte ønske det. Bemærk dog, at permutationerne svarende til plugboardet og reflektoren skal være selv-reciprokke,"]
["hvormed menes, at hvis et bogstav, lad os sige a, afbildes i et andet bogstav, lad os sige f, så skal også f afbildes i a. For at teste om"]
["permutationerne er konsistente, kan du trykke på knappen \"Test permutationer\". Dette vil afsløre, hvor mange a'er, b'er, etc. , der er i din "]
["permutation. Eftersom en permutation skal indeholde ethvert bogstav præcist en gang, er permutationen konsistent, hvis og kun hvis der viser "]
["sig et 1-tal ud for ethvert bogstav. Er dette ikke tilfældet må du redigere. Hvis du trykker en gang til på knappen, så vil test-informationen forsvinde. "]
["Bemærk dog, at plugboard og reflektor permutationerne ikke checkes for at være reciprokke!"]
[]
["Extra (ark 2), som man kan komme til via fanen forneden, indeholder permutationer af historiske rotorer og reflektorer,"]
["så du behøver ikke at finde deres aktuelle permutationer på Internettet. Du kan blot kopiere og indsætte dem på Enigma siden (ark 1). "]
["For at undgå at gøre Enigma for kompliceret, har jeg begrænset mig til at anvende tre rotorer og kun rotorer med ét hak (notch). "]
["Derfor er denne simulator ikke anvendelig for flådens Enigma (Kriegsmarine Enigma), hvor der blev anvendt fire rotorer! Derimod virker den fint "]
["for hærens og flyvevåbnets Enigma (Wehrmacht og Luftwaffe Enigma), hvor der kun blev anvendt tre rotorer."]
[]
[]
["Virkemåde"]
["Nu til hvordan man anvender simulatoren efter indstillingerne er blevet foretaget: Start med at trykke på Reset knappen."]
["Dette vil bevirke, at alt på linjen med den krypterede tekst (Kryptotekst) bliver slettes. Endvidere vil de løbende rotor indstillinger"]
["(rotor indstillinger (nu)) blive nulstillet til rotor indstillinger (start). Skriv nu en klartekst i linje 13. Denne tekst bliver nu krypteret"]
["bogstav for bogstav, hver gang du trykker på Krypter knappen. Samtidigt bliver rotor indstillingerne løbende opdateret i linje 10. "]